**Moottorin ohjaaminen**

Rakennelma oli helppo koota kun kuva vastasi haluttua loppu tulosta. Koodia jouduimme vaihtamaan alun perin moottorin nopeus oli etukäteen säädetty. Toisessa koodissa se tehtiin säätimen avulla. Patterissa oli liian vähän virtaa ja potku loppui nopeasti ohjelman syötön jälkeen.

Kuva, joka sisältää kohteen elektroniikka, piiri

Kuvaus luotu automaattisesti

Kuva, joka sisältää kohteen näyttökuva

Kuvaus luotu automaattisesti

***Noora Angelva***

Noora Angelva